# Подготовка к смазке

1. Перед нанесением смазки выдвиньте пресс до максимального положения (минус 5 мм) или до максимального положения, которое позволяет установка, чтобы сделать доступной внутреннюю часть резьбы роликового ходового винта.

2. Отключите питание пресса, чтобы зафиксировать его в данном положении.

Во время выполнения профилактического техобслуживания вам не надо удалять корпус роликового ходового винта в сборе из редуктора.