# Montaje delantero con instalación vertical

AVISO

No permita que el vástago de pistón de prensa soporte el peso de la prensa durante los trabajos de mantenimiento o reparaciones.

La fuerza axial en el vástago de pistón de prensa PST puede dañar completamente la célula de carga.

Pulse | Montaje delantero
--- | ---
PST 5 | M8 (4x)
PST10 | M8 (4x)
PST20 | M8 (8x)
PST35 | M10 (8x)
PST50 | M10 (8x)
PST60 | M10 (8x)
PST100 | M12 (8x)

Herramientas necesarias

- Llaves o brocas Allen 4-10 mm

- Brocas y bocas de tornillo

- Llaves o brocas Torx® T6-T25

- Llave dinamométrica

- Dispositivo de elevación

- Destornilladores

- Alicates

- Extractor de rodamientos (opcional)

- Galga de espesores

Armado

1. Ajuste una argolla de suspensión en el extremo trasero de la prensa, consulte los gráficos de dimensiones en ServAid.

2. Retire los tornillos en el extremo delantero de la prensa.

3. Levante la prensa a una posición vertical.

4. Ensamble la prensa con la placa de montaje mediante dos tornillos más largos nuevos.

   Consulte los gráficos de dimensiones en ServAid para longitud del tornillo.