# Instalando o Cabo do Motor

AVISO

Risco elétrico

Desligue a fonte de alimentação antes de fazer ajustes ou manutenção.

1. Alinhe o cabo de motor com os pinos no contato da prensa.

2. Empurre o cabo do motor suavemente em direção ao início das roscas.

3. Gire a manivela (A) no sentido horário para instalar e trave o cabo do motor.

OBSERVAÇÃO

Não use força excessiva para inserir o cabo da prensa.

Os pinos de contato serão danificados se eles não estiverem alinhados.