# 기어박스 조립

필요한 공구

- 육각 키 또는 비트 4-10 mm

- 나사 비트 및 소켓

- Torx® 키 또는 비트 T6-T25

- 토크 렌치

- 리프팅 장치

- 스크류드라이버

- 플라이어

- 베어링 풀러(옵션)

- 필러 게이지

윤활제
윤활제 | 설명
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

참고

Klüberlub® BE 71-501만 사용하십시오.

다른 윤활제를 사용하면 프레스가 영구히 손상됩니다.

필요한 예비 부품

- 베어링(x6)

참고

재조립할 때 모든 표면에 소량의 그리스를 바르십시오.

1. 프레스와 지지대(x6)를 사용해 양쪽에서 베어링을 조립합니다.

   베어링 내부 링에서만 프레스와 지지대를 사용하십시오.

   그리스(Klüberlub® BE 71-501)를 얇게 바릅니다.

2. 가이드 링을 조립합니다.

3. 프리로드 와셔를 상단 커버에 조립합니다.

4. 새 나사를 사용해 상단 커버를 조립합니다.

   먼저 50% 토크로, 그 다음 100% 토크로 나사를 십자형으로 조입니다. 설치 개요에 따른 토크로 조이십시오.

5. 브레이크 그림 6-7을 조립합니다(CBUL 프레스만 해당).