# Preparación para la lubricación

1. Antes de la lubricación, lleve la prensa a la posición más alejada posible (menos 5 mm), o todo lo lejos que permita la instalación, para permitir el acceso a la parte roscada interna del tornillo de rodillo.

2. Apague el suministro eléctrico con la prensa en esta posición de salida.

Para realizar el mantenimiento de prevención no necesita retirar el ensamblaje de la caja del tornillo de rodillo de la caja de engranaje.