# Montaje de la caja de engranajes

Herramientas necesarias

- Llaves o brocas Allen 4-10 mm

- Brocas y bocas de tornillo

- Llaves o brocas Torx® T6-T25

- Llave dinamométrica

- Dispositivo de elevación

- Destornilladores

- Alicates

- Extractor de rodamientos (opcional)

- Galga de espesores

Lubricantes
Lubricante | Descripción
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

AVISO

Utilice solo Klüberlub® BE 71-501

Utilizar otros lubricantes dañará la prensa permanentemente.

Recambios necesarios

- Cojinetes (x6)

AVISO

Añada una pequeña cantidad de grasa en todas las superficies al volver a montar.

1. Monte los cojinetes en ambos lados mediante presión y apoyo (x6).

   Ejerza solo presión y apoyo en los anillos interiores del cojinete.

   Aplique una capa fina de grasa (Klüberlub® BE 71-501).

2. Monte los anillos guía.

3. Coloque las arandelas de precarga en la tapa superior.

4. Monte la tapa superior con tornillos nuevos.

   Apriete los tornillos transversalmente, primero hasta el 50 % del par de torsión, a continuación hasta el 100 % del par de torsión. Par de torsión de acuerdo con Información general de la instalación.

5. Monte el freno Imag. 6-7 (solo prensa CBUL).