# 拆卸齿轮箱

所需的工具

- 六角扳手或钻头 4-10 mm

- 螺旋钻头和套筒

- Torx® 钥匙或钻头 T6-T25

- 扭矩扳手

- 升降装置

- 螺丝刀

- 钳子

- 轴承拉拔器（可选）

- 测隙规

润滑剂
润滑剂 | 说明
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

注意

仅可使用 Klüberlub® BE 71-501

使用其他润滑剂将永久损坏冲压机。

1. 拧下固定连接器护盖的螺钉。

2. 拆下连接器护盖。

3. 从电机线缆断开力传感器线缆的连接。

4. 用虎钳的软夹爪将冲压机固定到齿轮箱上方。

5. 拆下制动器，图 2-3（仅限 CBUL 冲压机）。

6. 拧下顶盖螺钉。

7. 往螺纹孔内拧入长螺钉，拆下顶盖。

   记住导环和预紧垫圈的位置。预紧垫圈可放置在顶盖中。

8. 拆下导环和预紧垫圈。

9. 拆下齿轮、轴和轴承。

10. 用轴承拉拔器拆下所有轴承 (x6)（图 10-11）。