# ローラベアリングの交換

必要なツール

- 六角レンチまたはビット 4~10 mm

- スクリュビットとソケット

- Torx® キーまたはビット T6~T25

- トルクレンチ

- リフティング装置

- スクリュードライバ

- ペンチ

- ベアリングプラー（オプション）

- 隙間ゲージ

潤滑剤
潤滑油 | 説明
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

注記

Klüberlub® BE 71-501 のみを使用

他の潤滑剤を使用するとプレスが恒久的に損傷します。

1. 水平な面にプレスを置きます。

2. すべてのスクリュハウジングカバーのネジを外します。

3. スクリュハウジングカバーを分解します。

4. ガイドローラとシム（3）を分解します。

5. ローラベアリング（3）を分解します。

   使用済みのローラベアリングは破棄します。

6. 新しいローラベアリング（3）を組み立てます。

   すべての部品にグリース（Klüberlub®BE 71-501）を薄く塗布します。

7. ガイドローラとシム（3）を組み立てます。

   すべての部品にグリース（Klüberlub®BE 71-501）を薄く塗布します。

8. スクリュハウジングカバーをネジで組み立てます。