# Výměna válečkových ložisek

Požadované nástroje

- Imbusové klíče nebo hroty 4-10 mm

- Šroubovací hroty a nástrčné klíče

- Klíče Torx® nebo hroty T6-T25

- Momentový klíč

- Zvedací zařízení

- Šroubováky

- Kleště

- Stahovák na ložiska (volitelný)

- Spárová měrka

Maziva
Mazivo | Popis
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze Klüberlub® BE 71-501

V důsledku použití jiných maziv může dojít k trvalému poškození lisu.

1. Umístěte lis na vodorovný povrch.

2. Demontujte všechny šrouby krytu skříně.

3. Demontujte kryt skříně.

4. Demontujte vodicí válečky a vymezovací podložku (3 ks).

5. Demontujte válečková ložiska (3 ks).

   Použitá válečková ložiska zlikvidujte.

6. Namontujte nová válečková ložiska (3 ks).

   Na všechny díly naneste tenkou vrstvu mazacího tuku (Klüberlub® BE 71-501).

7. Smontujte vodicí válečky a vymezovací podložku (3 ks).

   Na všechny díly naneste tenkou vrstvu mazacího tuku (Klüberlub® BE 71-501).

8. Přišroubujte kryt skříně pohybového šroubu.