# Обзор установки

Пресс PST устанавливается, используя отверстия для винтов с передней или с задней части инструмента. См. габаритные чертежи с монтажными размерами на сайте ServAid.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность раздавливания

Стойте на безопасном расстоянии от груза! Вращающийся или падающий груз может нанести тяжелые физические травмы или привести к смертельному исходу.

- Обязательно используйте установленную подъемную проушину

- Вес пресса составляет 17.5 кг/39 фунтов.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Запрещается использовать одновременно оба метода установки (переднюю и заднюю).

Если пресс установлен с передней и задней части, то это повлияет на срок службы и точность пресса PST.

Смазочные материалы
Смазочный материал | Описание
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

УВЕДОМЛЕНИЕ

Используйте только Klüberlub® BE 71-501

Использование других смазочных материалов приведет к необратимому повреждению пресса.

Таблица параметров момента затяжки
Винт | Момент затяжки [Нм] | Момент затяжки [футо-фунт]
--- | --- | ---
M3 | 1,7 | 1,25
M4 | 4,0 | 2,95
M5 | 7,5 | 5,53
M6 | 13 | 9,59
M8 | 30 | 22,13
M10 | 60 | 44,25
M12 | 110 | 81,13
M14 | 180 | 133
M16 | 280 | 206,52

Смажьте резьбу винтов перед затяжкой.

Используйте винты только класса прочности 12,9 (DIN 912).