# Cambiar los cojinetes de rodillo

Herramientas necesarias

- Llaves o brocas Allen 4-10 mm

- Brocas y bocas de tornillo

- Llaves o brocas Torx® T6-T25

- Llave dinamométrica

- Dispositivo de elevación

- Destornilladores

- Alicates

- Extractor de rodamientos (opcional)

- Galga de espesores

Lubricantes
Lubricante | Descripción
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

AVISO

Utilice solo Klüberlub® BE 71-501

Utilizar otros lubricantes dañará la prensa permanentemente.

1. Coloque la prensa en una superficie horizontal.

2. Retire todos los tornillos de la tapa de la caja de tornillo.

3. Desmonte la tapa de la caja de tornillo.

4. Desmonte los rodillos guía y la cuña (x3).

5. Desmonte los cojinetes de rodillo (x3).

   Descarte los cojinetes de rodillo gastados.

6. Monte los nuevos cojinetes de rodillo (x3).

   Aplique una capa fina de grasa (Klüberlub® BE 71-501) en todas las partes.

7. Monte los rodillos guía y la cuña (x3).

   Aplique una capa fina de grasa (Klüberlub® BE 71-501) en todas las partes.

8. Monte la tapa de la caja de tornillo con los tornillos.