# Smörjning av rullskruvhusstyrning och styrrullar

Lägg till en liten mängd fett (Klüberlub® BE 71-501) på alla ytor under återmontering.

Smörjmedel
Smörjmedel | Beskrivning
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBS

Använd endast Klüberlub® BE 71-501

Användning av andra smörjmedel kommer permanent att skada pressen.

OBS

Rengör alltid pressen på utsidan med en luddfri trasa före demontering.

1. Ta bort kåpan och torka av fett från insidan med luddfri trasa.

2. Kontrollera om för mycket slitage.

   Kontrollera:

   - guiderna på insidan av kåpan

   - rullagerytorna

   - rullskruvytan

3. Leta efter oregelbunden rotation genom att vrida styrrullarna i rullagerna innan de tas bort.

   Om rullagren är skadade, byt alla rullager, se Byte av rullager.

4. Ta bort bladfjädrarna.

5. Lägg till en liten mängd fett (Klüberlub® BE 71-501) på styrrullagren.

6. Tillsätt en liten mängd fett (Klüberlub® BE 71-501) och montera bladfjädrarna.

7. Montera styrrullarna, tillsätt lite smörjfett (Klüberlub® BE 71-501).

8. Smörj rullskruven med fett (Klüberlub® BE 71-501).

9. Lägg en liten mängd fett (Klüberlub® BE 71-501) på insidan av kåpan och montera rullskruvhuset. Cykla pressen från max OUT-läge till max IN-läge fem gånger vid 10mm/s för att fördela fettet.

   Lätt kraft kan behövas för att passa i centrumrullhållaren.