# Precauzioni

ATTENZIONE

Pericolo elettrico

Disattivare l'alimentazione prima di effettuare operazioni di regolazione o manutenzione.

ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento

Non maneggiare in nessun caso l'utensile con l'alimentazione collegata. Un avvio imprevisto in una direzione assiale può causare lesioni personali o danni materiali.

- Rimuovere il cavo del motore prima di maneggiare l'utensile.

1. Girare la maniglia (A) in senso antiorario per rilasciare il cavo del motore.

2. Estrarre il cavo del motore.

NOTA

Evitare che il peso della pressa venga sostenuto dall'asta del pistone della pressa durante la manutenzione o riparazione.

La forza assiale sull'asta del pistone della pressa PST può danneggiare completamente la cella di carico.

NOTA

La forza radiale imposta sull'asta del pistone della pressa può danneggiare la pressa.

Se l'asta del pistone non viene sostenuta al fine di sopportare i movimenti radiali, l'asta del pistone potrebbe danneggiarsi o la durata e precisione della pressa potrebbero ridursi.

- Per l'installazione verticale: montare la pressa in verticale sulla superficie terminale per prevenire i movimenti radiali.

- Per l'installazione orizzontale: utilizzare un supporto radiale per mantenere il livello dell'asta del pistone.