# Vertikální instalace s upevněním vzadu

UPOZORNĚNÍ

Dbejte, aby během provozu nebo oprav váha lisu nespočívala na pístnici.

Axiální síla na pístnici PST může zcela poškodit snímač zatížení (tenzometr).

Lis | Zadní montáž
--- | ---
PST 5 | M8 (8x)
PST10 | M8 (8x)
PST20 | M10 (8x)
PST35 | M10 (8x)
PST50 | M12 (8x)
PST100 | M16 (8x)

Požadované nástroje

- Imbusové klíče nebo hroty 4-10 mm

- Šroubovací hroty a nástrčné klíče

- Klíče Torx® nebo hroty T6-T25

- Momentový klíč

- Zvedací zařízení

- Šroubováky

- Kleště

- Stahovák na ložiska (volitelný)

- Spárová měrka

1. Při použití zadních závitových otvorů využijte otvory na obou stranách lisu.

   Nepoužívejte příliš dlouhé šrouby, viz rozměrové výkresy ServAid.

2. Šrouby utahujte podle Přehledu utahovacích momentůPřehled utahovacích momentů .

   Šrouby nesmí být použity jako nosné prvky lisu. Lis musí být řádně podepřen již před dotažením všech šroubů.