# ギアボックスの分解

必要なツール

- 六角レンチまたはビット 4~10 mm

- スクリュビットとソケット

- Torx® キーまたはビット T6~T25

- トルクレンチ

- リフティング装置

- スクリュードライバ

- ペンチ

- ベアリングプラー（オプション）

- 隙間ゲージ

潤滑剤
潤滑油 | 説明
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

注記

Klüberlub® BE 71-501 のみを使用

他の潤滑剤を使用するとプレスが恒久的に損傷します。

1. コネクタカバーを固定しているネジを外します。

2. コネクタカバーを分解します。

3. モータケーブルからロードセルケーブルを切断します。

4. ソフトジョーを使用して、バイスでプレスをギアボックス上に固定します。

5. ブレーキ（図2-3）を分解します（CBUL プレスのみ）。

6. 上部カバーのネジを外します。

7. 長いネジをネジ穴に通して上部カバーを取り外します。

   ガイドリングとプレロードワッシャの位置を覚えておきます。プレロードワッシャは、上部カバーに配置できます。

8. ガイドリングとプレロードワッシャを分解します。

9. ギアホイール、軸、ベアリングを分解します。

10. ベアリングプーリ（図10~11）を使用してすべてのベアリング（6）を分解します。