# Instalación horizontal

AVISO

La fuerza radial en el vástago de pistón de prensa PST puede dañar completamente la prensa.

Si no se alcanza un soporte suficiente en el vástago de pistón para aguantar los movimientos radiales, el vástago de pistón puede resultar completamente dañado o la vida útil y la precisión de la prensa PST se verán reducidas.

- Para una instalación vertical: Ensamble la prensa vertical en la superficie final para evitar el movimiento radial.

- Para una instalación horizontal: Utilice un soporte radial para mantener el nivel del vástago de pistón.

AVISO

Apoye la prensa únicamente sobre la zona gris

Peso y soporte de herramienta
Pulse | Peso máx. de herramienta (A) | Requerimiento de soporte de prensa (B)
--- | --- | ---
PST 5 | 2 kg | No
PST 10 | 2 kg | No
PST 20 | 4 kg | Sí (solo CBUL)
PST 35 | 7 kg | Sí
PST 50 | 10 kg | Sí
PST 55 | 10 kg | Sí
PST 100 | 20 kg | Sí