# Bezpečnostní opatření

VÝSTRAHA

Elektrické riziko

Před nastavením nebo údržbou vypněte síťové napájení.

VÝSTRAHA

Nebezpečí rozdrcení

Nikdy nepracujte s nástrojem připojeným ke zdroji napájení. Neočekávané spuštění nástroje v axiálním směru může mít za následek úraz nebo škodu na majetku.

- Před manipulací s nástrojem vyjměte kabel motoru.

1. Otáčením rukojeti (A) proti směru hodinových ručiček uvolněte kabel motoru.

2. Vytáhněte kabel motoru.

UPOZORNĚNÍ

Dbejte, aby během provozu nebo oprav váha lisu nespočívala na pístnici.

Axiální síla na pístnici PST může zcela poškodit snímač zatížení (tenzometr).

UPOZORNĚNÍ

Radiální síla na pístnici lisu může způsobit závažné poškození lisu.

Není-li u pístnice zajištěná dostatečná únosnost vzhledem k radiálním silám, může dojít k celkovému poškození nebo zkrácení životnosti pístnice, jakož i snížení přesnosti lisování lisu.

- Vertikální instalace: Lis ustavte vertikálně na čelní plochu tak, aby nedošlo k radiálnímu pohybu.

- Horizontální instalace K zajištění vodorovné polohy pístnice použijte radiální opěru.