# Lubrificazione della vite del rullo

Leggere sempre e seguire le istruzioni Preparazione per la lubrificazione.

Lubrificanti
Lubrificante | Descrizione
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

NOTA

Usare solo Klüberlub® BE 71-501

L'uso di altri lubrificanti potrebbe danneggiare la pressa in modo permanente.

NOTA

Pulire sempre la pressa della parte esterna utilizzando un panno privo di pelucchi prima dello smontaggio.

1. Rimuovere il coperchio e ripulire il grasso dalla parte interna tramite carta o panno.

2. Aggiungere abbastanza grasso da riempire le filettature in modo omogeneo, sulla parte visibile della vite del rullo.

3. Rimontare il coperchio.