# ギアボックスの組立

必要なツール

- 六角レンチまたはビット 4~10 mm

- スクリュビットとソケット

- Torx® キーまたはビット T6~T25

- トルクレンチ

- リフティング装置

- スクリュードライバ

- ペンチ

- ベアリングプラー（オプション）

- 隙間ゲージ

潤滑剤
潤滑油 | 説明
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

注記

Klüberlub® BE 71-501 のみを使用

他の潤滑剤を使用するとプレスが恒久的に損傷します。

必要なスペアパーツ

- ベアリング（6）

注記

再度組み立てる際に少量のグリースを全表面に塗布します。

1. プレスとサポート（6）を使用して両側にベアリングを組み立てます。

   ベアリングインナリングのプレスとサポートのみ。

   グリース（Klüberlub®BE 71-501）を薄く塗布します。

2. ガイドリングを組み立てます。

3. 上部カバーにプレロードワッシャを取り付けます。

4. 上部カバーを新しいネジで組み立てます。

   最初に 50％ のトルク、次に 100％ のトルクでネジを対角に締め付けます。トルクは、「設置概要」に従います。

5. ブレーキ（図6-7）を組み立てます（CBUL プレスのみ）。