# Smarowanie prowadnic obudowy śruby tocznej i rolek prowadzących

Podczas ponownego montażu nanieść niewielką ilość smaru (Klüberlub® BE 71-501) na wszystkie powierzchnie.

Środki smarne
Środek smarny | Opis
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

UWAGA

Używać wyłącznie środka Klüberlub® BE 71-501

Korzystanie z innych środków smarnych spowoduje trwałe uszkodzenie prasy.

UWAGA

Przed każdym demontażem należy wytrzeć zewnętrzne powierzchnie prasy bezpyłową ściereczką.

1. Zdjąć osłonę i wytrzeć smar na jej wewnętrznej stronie ściereczką bezpyłową.

2. Sprawdzić pod kątem nadmiernego zużycia.

   Skontrolować:

   - prowadnice na wewnętrznej części osłony,

   - powierzchnie łożysk rolkowych,

   - powierzchnię śruby tocznej.

3. Przed demontażem sprawdzić nieregularność obrotu, obracając rolki prowadzące w łożyskach rolkowych.

   W przypadku uszkodzenia łożysk rolkowych należy wymienić wszystkie łożyska rolkowe Wymiana łożysk rolkowych.

4. Wymontować sprężyny płytkowe.

5. Nanieść niewielką ilość smaru (Klüberlub® BE 71-501) na powierzchnie rolek prowadzących.

6. Nanieść niewielką ilość smaru (Klüberlub® BE 71-501) i zmontować sprężyny płytkowe.

7. Zmontować rolki prowadzące i nanieść niewielką ilość smaru (Klüberlub® BE 71-501).

8. Nasmarować śrubę toczną smarem (Klüberlub® BE 71-501).

9. Nanieść niewielką ilość smaru (Klüberlub® BE 71-501) na wewnętrzną powierzchnię osłony i z powrotem zmontować obudowę śruby tocznej. Pięciokrotnie przemieścić prasę z położenia maksymalnie rozsuniętego do położenia maksymalnie zsuniętego z prędkością 10 mm/s, aby rozprowadzić smar.

   W celu zamocowania obsady środkowej rolki prowadzącej konieczne może być użycie nieznacznej siły.