# Instalação vertical e montagem traseira

OBSERVAÇÃO

Não deixe que a haste do pistão de pressão aguente o peso da prensa durante a manutenção ou reparação.

Força axial na haste do pistão da prensa PST pode danificar completamente a célula de carga.

Prensa | Montagem traseira
--- | ---
PST 5 | M8 (8x)
PST10 | M8 (8x)
PST20 | M10 (8x)
PST35 | M10 (8x)
PST50 | M12 (8x)
PST100 | M16 (8x)

Ferramentas exigidas

- Chaves Allen ou pontas 4-10 mm

- Pontas de fenda e soquetes

- Chaves Torx® ou pontas T6-T25

- Chave de torque

- Dispositivo de levantamento

- Chaves de fenda

- Alicate

- Extrator de rolamento (opcional)

- Calibrador de folga

1. Use os furos em ambos os lados da prensa quando usar os furos de parafusos traseiros

   Não utilize parafusos longos demais, consulte os desenhos dimensionais no ServAid.

2. Aperte os parafusos de acordo com a Tabela de torque .

   Certifique-se de apoiar a prensa até que todos os parafusos estejam apertados.