# Mazání pohybového šroubu

Příprava na mazání Před mazáním si vždy prostudujte návod a postupujte podle něj.

Maziva
Mazivo | Popis
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze Klüberlub® BE 71-501

V důsledku použití jiných maziv může dojít k trvalému poškození lisu.

UPOZORNĚNÍ

Před demontáží lis vždy zvenčí vyčistěte hadříkem nepouštějícím vlákna.

1. Odstraňte kryt a z vnitřní strany papírem nebo hadříkem vytřete tuk.

2. Doplňte dostatečné množství mazacího tuku tak, aby se závity rovnoměrně zaplnily ve viditelné části pohybového šroubu.

3. Znovu nasaďte kryt.