# Vertikale Montage - Vorderseitige Montage

HINWEIS

Die Presskolbenstange darf während Wartung oder Reparatur nicht das Gewicht der Presse tragen.

Auf die PST-Presskolbenstange wirkende Axialkräfte können die Wägezelle vollständig beschädigen.

Presse | Vorderseitig montiert
--- | ---
PST 5 | M8 (4x)
PST10 | M8 (4x)
PST20 | M8 (8x)
PST35 | M10 (8x)
PST50 | M10 (8x)
PST60 | M10 (8x)
PST100 | M12 (8x)

Erforderliche Werkzeuge

- Inbusschlüssel oder Bits 4-10 mm

- Schraubbits und Knarre

- Torx®-Schlüssel oder Bits T6-T25

- Drehmomentschlüssel

- Hebezeug

- Schraubendreher

- Zange

- Lagerabzieher (optional)

- Fühlerlehre

Baugruppe

1. Bringen Sie am hinteren Ende der Presse eine Hebeöse an, siehe Maßzeichnungen in ServAid.

2. Lösen Sie die Schrauben im vorderen Ende der Presse.

3. Heben Sie die Presse in eine vertikale Position.

4. Montieren Sie die Presse mit neuen, längeren Schrauben an der Befestigungsplatte.

   Die Schraubenlänge finden Sie in den Maßzeichnungen in ServAid.