# Desmontar la caja de engranajes

Herramientas necesarias

- Llaves o brocas Allen 4-10 mm

- Brocas y bocas de tornillo

- Llaves o brocas Torx® T6-T25

- Llave dinamométrica

- Dispositivo de elevación

- Destornilladores

- Alicates

- Extractor de rodamientos (opcional)

- Galga de espesores

Lubricantes
Lubricante | Descripción
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

AVISO

Utilice solo Klüberlub® BE 71-501

Utilizar otros lubricantes dañará la prensa permanentemente.

1. Extraiga los tornillos que sujetan la tapa del conector.

2. Desmonte la tapa del conector.

3. Desconecte el cable de la célula de carga del cable de motor.

4. Fije la prensa sobre la caja de engranajes en un tornillo de banco con mordazas blandas.

5. Desmonte el freno Imag. 2-3 (solo prensa CBUL).

6. Retire los tornillos de la tapa superior.

7. Retire la tapa superior colocando tornillos largos a través de los orificios roscados.

   Recuerde la posición de los anillos guía y de las arandelas de precarga. Las arandelas de precarga se pueden colocar en la tapa superior.

8. Desmonte los anillos guía y las arandelas de precarga.

9. Desmonte las ruedas dentadas, el eje y los cojinetes.

10. Desmonte todos los cojinetes (x6) con un extractor de cojinetes (Imag. 10-11).