# Conditions environnementales normales

Ce produit est conçu pour fonctionner en toute sécurité dans les conditions suivantes :

- Utilisation à l’intérieur

- Jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer

- Température ambiante de 0°C à 40°C

- Humidité relative maximum de 80 % pour des températures maximales de 31 °C avec une diminution linéaire jusqu'à 50 % d'humidité relative à 40 °C

- Degré de pollution 2