# Demontera växellådan

Verktyg som krävs

- Insexnycklar eller bitar 4-10 mm

- Skruvbitar och uttag

- Torx® -nycklar eller bitar T6-T25

- Momentnyckel

- Lyftanordning

- Skruvdragare

- Tång

- Lagerdragare (tillval)

- Bladmått

Smörjmedel
Smörjmedel | Beskrivning
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBS

Använd endast Klüberlub® BE 71-501

Användning av andra smörjmedel kommer permanent att skada pressen.

1. Lossa de fyra skruvarna som håller kontaktskyddet.

2. Demontera kontaktskyddet.

3. Koppla bort lastcellkabeln från motorkabeln.

4. Fäst pressen över växellådan i ett städ med mjuka klämbackar.

5. Demontera bromsbilen. 2-3 (endast CBUL press).

6. Lossa de övre lockskruvarna.

7. Ta bort den övre kåpan. genom att skruva långa skruvar genom de gängade hålen.

   Kom ihåg läget för styrringar och förspänningsbrickorna. Förspänningsbrickorna kan placeras i topplocket.

8. Demontera styrringarna och förspänningsbrickorna.

9. Demontera kugghjul, axel och lager.

10. Demontera alla lager (x6) med hjälp av ett lagerdragare (bild 10-11).