# ローラスクリュハウジングガイドとガイドローラの潤滑

再組み立て中に少量のグリース（Klüberlub®BE 71-501）を全表面に塗布します。

潤滑剤
潤滑油 | 説明
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

注記

Klüberlub® BE 71-501 のみを使用

他の潤滑剤を使用するとプレスが恒久的に損傷します。

注記

必ず分解前に、糸くずの出ない布でプレスの外側を清掃してください。

1. カバーを外し、紙や糸くずの出ない布で内側のグリースを拭き取ります。

2. 過度の摩耗がないことを確認します。

   確認：

   - カバー内側のガイド

   - ローラベアリング面

   - ローラスクリュ面

3. 取り外す前にローラベアリング内のガイドローラを回して、回転が不規則でないことを確認します。

   ローラベアリングが損傷している場合は、すべてのローラベアリングを交換します。「ローラベアリングの交換」を参照してください。

4. 板ばねを取り外します。

5. ガイドローラベアリングに少量のグリース（Klüberlub®BE 71-501）を塗布します。

6. 少量のグリース（Klüberlub®BE 71-501）を塗布し、板ばねを組み立てます。

7. ガイドローラを組み立て、少量のグリース（Klüberlub®BE 71-501）を塗布します。

8. グリース（Klüberlub®BE 71-501）でローラスクリュを潤滑します。

9. カバーの内側に少量のグリース（Klüberlub®BE 71-501）を塗布し、ローラスクリュハウジングを再度組み立てます。プレスを最大の OUT 位置から最大の IN 位置まで 10mm/s で 5 サイクル作動させ、グリースを行き渡らせます。

   センターガイドローラホルダを取り付けるには少し力が必要な場合があります。