# 유성 기어 및 모터 조립

필요한 공구

- 육각 키 또는 비트 4-10 mm

- 나사 비트 및 소켓

- Torx® 키 또는 비트 T6-T25

- 토크 렌치

- 리프팅 장치

- 스크류드라이버

- 플라이어

- 베어링 풀러(옵션)

- 필러 게이지

윤활제
윤활제 | 설명
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

참고

Klüberlub® BE 71-501만 사용하십시오.

다른 윤활제를 사용하면 프레스가 영구히 손상됩니다.

필요한 예비 부품

- 선 기어 베어링

- 유성 기어

- 선 기어

참고

재조립할 때 모든 표면에 소량의 그리스를 바르십시오.

1. 프레스를 사용해 선 기어 축 위에 선 기어 베어링을 조립합니다(PST 35, PST50 및 PST100에만 적용). 프레임 1-2

   프레스를 사용해 베어링의 내부 링만 누르십시오.

2. 프레스를 사용해 기어 하우징에 선 기어 및 베어링을 조립합니다(PST 35, PST50 및 PST100에만 적용). 프레임 3-4

   프레스를 사용해 베어링의 외부 링만 누르십시오.

   그리스(Klüberlub® BE 71-501)를 얇게 바릅니다.

3. 필러를 사용해 기어 하우징에 서클립을 조립합니다(PST 35, PST50 및 PST100에만 적용). 프레임 5

4. 새로운 유성 기어를 조립합니다(PST 35, PST50 및 PST100에만 적용). 프레임 6

5. 기어 림을 조립합니다(PST 35, PST50 및 PST100에만 적용). 프레임 7

   나사에 그리스(Klüberlub® BE 71-501)를 얇게 바릅니다.

6. 유성 기어를 조립합니다(PST 35, PST50 및 PST100에만 적용). 프레임 8

7. 새 나사를 사용해 모터를 조립합니다. 프레임 9 -10

   먼저 50% 토크로, 그 다음 100% 토크로 나사를 십자형으로 조입니다. 설치 개요에 따른 토크로 조이십시오.