# Vorsichtsmaßnahmen

WARNUNG

Elektrische Gefahr

Schalten Sie vor Einstell- oder Wartungsarbeiten die Hauptstromversorgung ab.

WARNUNG

Quetschgefahr

Fassen Sie das Werkzeug niemals bei eingeschalteter Stromversorgung an. Ein unerwarteter Start in Längsrichtung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

- Entfernen Sie das Motorkabel, bevor Sie das Werkzeug anfassen.

1. Drehen Sie den Griff (A) gegen den Uhrzeigersinn, um das Motorkabel zu lösen.

2. Ziehen Sie das Motorkabel heraus.

HINWEIS

Die Presskolbenstange darf während Wartung oder Reparatur nicht das Gewicht der Presse tragen.

Auf die PST-Presskolbenstange wirkende Axialkräfte können die Wägezelle vollständig beschädigen.

HINWEIS

Auf die Presskolbenstange wirkende Radialkräfte können zur Zerstörung der Presse führen.

Wenn die Kolbenstange nicht ausreichend abgestützt wird, um radialen Bewegungen zu widerstehen, kann die Kolbenstange vollständig beschädigt oder die Lebensdauer und die Pressgenauigkeit reduziert werden.

- Für vertikale Montage: Montieren Sie die Presse senkrecht auf der Endfläche, um radiale Bewegungen zu verhindern.

- Für horizontale Montage: Benutzen Sie eine radiale Auflage, um die Kolbenstange waagerecht zu halten.