# 拆卸螺钉壳体

所需的工具

- 六角扳手或钻头 4-10 mm

- 螺旋钻头和套筒

- Torx® 钥匙或钻头 T6-T25

- 扭矩扳手

- 升降装置

- 螺丝刀

- 钳子

- 轴承拉拔器（可选）

- 测隙规

润滑剂
润滑剂 | 说明
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

注意

仅可使用 Klüberlub® BE 71-501

使用其他润滑剂将永久损坏冲压机。

1. 拧下连接器护盖螺钉。

2. 拆下连接器护盖。

3. 从电机线缆断开力传感器线缆的连接。

4. 用软虎钳夹住齿轮箱壳体，固定压力机。

5. 拧下固定螺钉壳体总成到齿轮箱的螺栓 (4x)。

   丢弃旧螺栓。

6. 将螺钉壳体总成从齿轮箱的花键接头中滑出。

   导环可以放置在齿轮箱内。

7. 将冲压机放在水平表面。

8. 拧下所有盖子螺钉。

9. 拆下盖子。

10. 拆下导辊 (3x)。

11. 拆下所有叶片弹簧 (4x)。

    如果少于 4 个叶片弹簧，重新组装时增加到 4 个。

12. 拆下螺钉壳体。

13. 拆下中心导辊座。

14. 旋转内轴的整个总成，拧下螺母和活塞轴总成。

15. 拆下上盘簧（和支撑垫圈）。

16. 拆下外轴承盖（朝滚柱丝杠螺母）。

17. 用虎钳的软夹爪夹住力传感器/壳体。

18. 拧松固定力传感器的所有螺栓。

19. 从滚柱丝杠轴上拆下内轴承盖。

20. 拆下滚柱丝杠轴承盘簧和所有垫圈。

21. 拧松所有螺栓并拆卸上法兰。

22. 将滚柱丝杠螺母滑出滚柱螺母壳体。

    确保拆下连接两个部件的轴键，以便在重新组装时使用。

23. 将滚柱丝杠螺母拧回到滚柱丝杠轴上。

    滚柱丝杠轴和螺母是匹配的一对，每个都标有序列号。

    在更换滚柱丝杠时，有些步骤是不需要的。