# Installation - Überblick

Die PST-Presse kann unter Verwendung der vorderen Schraubenlöcher oder der hinteren Schraubenlöcher installiert werden. Montagemaße finden Sie in den Maßzeichnungen auf ServAid.

WARNUNG

Quetschgefahr

Stellen Sie sicher, dass Sie in sicherer Entfernung von der Last stehen! Eine rotierende oder herunterfallende Ladung kann zu schweren Personenschäden oder zum Tod führen.

- Benutzen Sie stets die montierte Hebeöse

- Das Gewicht der Presse beträgt 17.5 Kg/39 Ib.

HINWEIS

Verwenden Sie die vorder- und rückseitige Montage NICHT gleichzeitig.

Wenn die Presse sowohl vorn als auch hinten montiert wird, verringern sich die Lebensdauer und die Genauigkeit der PST-Presse.

Schmiermittel
Schmiermittel | Beschreibung
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

HINWEIS

Verwenden Sie nur Klüberlub® BE 71-501

Die Verwendung anderer Schmiermittel wird die Presse dauerhaft beschädigen.

Drehmomenttabelle
Schraube | Drehmoment [Nm] | Drehmoment [ft·lb]
--- | --- | ---
M3 | 1,7 | 1,25
M4 | 4,0 | 2,95
M5 | 7,5 | 5,53
M6 | 13 | 9,59
M8 | 30 | 22,13
M10 | 60 | 44,25
M12 | 110 | 81,13
M14 | 180 | 133
M16 | 280 | 206,52

Ölen Sie den Gewindeteil der Schraube vor dem Festziehen.

Verwenden Sie nur Schrauben der Festigkeitsklasse 12.9 (DIN 912).