# Démonter le moteur et l’engrenage planétaire

Outillage nécessaire

- Clés à six pans ou embouts 4-10 mm

- Embouts de vis et douilles

- Clés Torx® ou embouts T6-T25

- Clé dynamométrique

- Dispositif de levage

- Visseuses

- Pinces

- Extracteur pour roulement (facultatif)

- Jauge d'épaisseur

Lubrifiants
Lubrifiant | Description
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

AVIS

Utiliser uniquement Klüberlub® BE 71-501

L’utilisation d’autres lubrifiants endommagera définitivement la presse.

Tout d’abord, démonter la boîte d'engrenages, voir Démontage de la boîte d'engrenages(Démontage de la boîte d'engrenages).

1. Placer la presse sur une surface horizontale avant de desserrer les vis.

2. Dévisser les vis qui maintiennent l’engrenage planétaire et le moteur.

3. Démonter la couronne dentée.

4. Démonter l’engrenage planétaire (applicable uniquement sur les modèles PST 35, PST50 et PST100).

5. Démonter le circlip dans le boîtier d’engrenage (applicable uniquement sur les modèles PST 35, PST50 et PST100).

6. Démonter le pignon planétaire et le roulement (applicable uniquement sur les modèles PST 35, PST50 et PST100).

7. Démonter le roulement du pignon planétaire à l’aide d’un extracteur de roulement. (Fig. 7-8 applicable uniquement sur les modèles PST 35, PST50 et PST100).