# Radiell kraft på presskolven

OBS

Radiell kraft på PST tryckkolvstången kan skada pressen.

Om kolvstången inte är tillräckligt stödd för att motstå radiella rörelser, kan kolvstången skadas helt, eller livslängden och noggrannheten på PST Pressen kommer att minskas.

- För vertikal installation: Montera pressen vertikalt på ändytan för att förhindra radiell rörelse.

- För horisontell installation: Använd ett radiellt stöd för att hålla kolvstången i nivån.

Max tillåten press-verktygsvikt (massa) för vertikal installation

PST Press-modell | Med broms (kg) | Med broms (lbs) | Utan broms (kg) | Utan broms (lbs)
--- | --- | --- | --- | ---
PST5 | 25 | 55 | 8 | 17.6
PST10 | 50 | 110 | 8 | 17.6
PST20 | 100 | 220 | 16 | 35.5
PST35 | 175 | 385 | 28 | 61.6
PST50 | 250 | 550 | 40 | 88
PST60 | 250 | 550 | 40 | 88
PST100 | 500 | 1100 | 80 | 176

Verktyg som krävs

- Insexnycklar eller bitar 4-10 mm

- Skruvbitar och uttag

- Torx® -nycklar eller bitar T6-T25

- Momentnyckel

- Lyftanordning

- Skruvdragare

- Tång

- Lagerdragare (tillval)

- Bladmått

Montering

1. Montera en lyftögla i pressens bakre ände.

2. Lyft pressen till ett vertikalt läge.

3. Fixera pressen och dra åt skruvarna diagonalt till angivet vridmoment.