# Desmontagem da carcaça do parafuso tensor

Ferramentas exigidas

- Chaves Allen ou pontas 4-10 mm

- Pontas de fenda e soquetes

- Chaves Torx® ou pontas T6-T25

- Chave de torque

- Dispositivo de levantamento

- Chaves de fenda

- Alicate

- Extrator de rolamento (opcional)

- Calibrador de folga

Lubrificantes
Lubrificante | Descrição
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBSERVAÇÃO

Use somente Klüberlub® BE 71-501

Utilização de outros lubrificantes irá danificar permanentemente a prensa.

1. Remova os parafusos da tampa do conector.

2. Desmonte a tampa do conector.

3. Desconecte o cabo da célula de carga do cabo do motor.

4. Fixe a prensa sobre a caixa de transmissão usando uma morsa macia.

5. Desaperte as cavilhas (4x) que prendem o conjunto da carcaça do parafuso tensor à caixa de transmissão.

   Descarte as cavilhas usadas.

6. Deslize o conjunto da carcaça do parafuso tensor para fora da junta de estria na caixa de transmissão.

   O anel guia pode ser colocado encaixado na caixa de transmissão.

7. Coloque a prensa sobre uma superfície horizontal.

8. Desmonte todos os parafusos da tampa.

9. Desmonte a tampa.

10. Desmonte os rolos guia (3x).

11. Desmonte todas os feixes de molas (até 4x).

    Se houver menos de 4 feixes de molas, aumente para 4 peças na remontagem.

12. Desmonte a carcaça do parafuso tensor.

13. Desmonte o suporte central do rolo.

14. Desaperte a porca do parafuso e o conjunto do eixo do pistão girando o conjunto inteiro do eixo interno.

15. Desmonte a mola superior do disco (e a arruela de suporte).

16. Desmonte a tampa do rolamento externo (para a porca do parafuso tensor).

17. Fixe sobre a célula de carga/carcaça em uma morsa usando mordentes macios.

18. Desaperte todos os parafusos que prendem a célula de carga.

19. Desmonte a tampa interior do rolamento do eixo do parafuso tensor.

20. Desmonte a mola de disco e todas as arruelas do rolamento do parafuso tensor.

21. Desaperte todos os parafusos e desmonte o flange superior.

22. Deslize a porca do parafuso de tensão para fora do seu alojamento.

    Certifique-se de remover a chave do eixo que liga as duas peças para usar na remontagem.

23. Aperte a porca do parafuso tensor de volta no eixo do parafuso tensor.

    O eixo do parafuso tensor e a porca são um par, cada um marcado com um número de série.

    Alguns dos passos não são necessários para a substituição do parafuso tensor.