# Desmontagem da caixa de transmissão

Ferramentas exigidas

- Chaves Allen ou pontas 4-10 mm

- Pontas de fenda e soquetes

- Chaves Torx® ou pontas T6-T25

- Chave de torque

- Dispositivo de levantamento

- Chaves de fenda

- Alicate

- Extrator de rolamento (opcional)

- Calibrador de folga

Lubrificantes
Lubrificante | Descrição
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBSERVAÇÃO

Use somente Klüberlub® BE 71-501

Utilização de outros lubrificantes irá danificar permanentemente a prensa.

1. Remova os parafusos que prendem a tampa do conector.

2. Desmonte a tampa do conector.

3. Desconecte o cabo da célula de carga do cabo do motor.

4. Fixe a prensa sobre a caixa de câmbio em uma morsa usando mordentes macios.

5. Desmonte o freio imagem 2-3 (prensa CBUL somente).

6. Desaperte os parafusos da tampa superior.

7. Remova a tampa superior apertando parafusos longos através dos orifícios roscados.

   Memorize a posição dos anéis guia e das arruelas pré-carga. As arruelas pré-carga podem ser colocadas na tampa superior.

8. Desmonte os anéis guia e as arruelas pré-carga.

9. Desmonte as rodas de engrenagens, eixos e mancais.

10. Desmonte todos os mancais (x6) usando um extrator de rolamento (imagem 10-11).