# 모터 및 유성 기어 분해

필요한 공구

- 육각 키 또는 비트 4-10 mm

- 나사 비트 및 소켓

- Torx® 키 또는 비트 T6-T25

- 토크 렌치

- 리프팅 장치

- 스크류드라이버

- 플라이어

- 베어링 풀러(옵션)

- 필러 게이지

윤활제
윤활제 | 설명
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

참고

Klüberlub® BE 71-501만 사용하십시오.

다른 윤활제를 사용하면 프레스가 영구히 손상됩니다.

먼저, 기어박스를 해체합니다(기어박스 분해 참조).

1. 나사를 풀기 전에 프레스를 수평면에 놓습니다.

2. 유성 기어와 모터를 고정하는 나사를 풉니다.

3. 기어 림을 해체합니다.

4. 유성 기어를 해체합니다(PST 35, PST50 및 PST100에만 적용).

5. 기어 하우징에 있는 서클립을 해체합니다(PST 35, PST50 및 PST100에만 적용).

6. 선 기어 및 베어링을 해체합니다(PST 35, PST50 및 PST100에만 적용).

7. 베어링 풀러를 사용해 선 기어 베어링을 해체합니다. (그림 7- 8은 PST 35, PST50 및 PST100에만 적용)