# Sestavení převodovky

Požadované nástroje

- Imbusové klíče nebo hroty 4-10 mm

- Šroubovací hroty a nástrčné klíče

- Klíče Torx® nebo hroty T6-T25

- Momentový klíč

- Zvedací zařízení

- Šroubováky

- Kleště

- Stahovák na ložiska (volitelný)

- Spárová měrka

Maziva
Mazivo | Popis
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze Klüberlub® BE 71-501

V důsledku použití jiných maziv může dojít k trvalému poškození lisu.

Požadované náhradní díly

- Ložiska (6 ks)

UPOZORNĚNÍ

Při zpětné montáži na všechny plochy naneste malé množství maziva.

1. Ložiska (6 ks) nalisujte na obou stranách.

   Nalisováním se montují pouze vnitřní kroužky ložisek.

   Naneste tenkou vrstvu mazacího tuku (Klüberlub® BE 71-501).

2. Namontujte vodicí kroužky.

3. Do horního krytu namontujte předpínací podložky.

4. Pomocí nových šroubů přišroubujte horní kryt.

   Šrouby utahujte do kříže, nejprve na 50% předepsaného utahovacího momentu a poté na 100% této hodnoty. Přehled utahovacích momentů viz Přehled instalace.

5. Smontujte brzdu, obr. 6-7 (pouze lis CBUL).