# Demontage des Schraubengehäuses

Erforderliche Werkzeuge

- Inbusschlüssel oder Bits 4-10 mm

- Schraubbits und Knarre

- Torx®-Schlüssel oder Bits T6-T25

- Drehmomentschlüssel

- Hebezeug

- Schraubendreher

- Zange

- Lagerabzieher (optional)

- Fühlerlehre

Schmiermittel
Schmiermittel | Beschreibung
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

HINWEIS

Verwenden Sie nur Klüberlub® BE 71-501

Die Verwendung anderer Schmiermittel wird die Presse dauerhaft beschädigen.

1. Entfernen Sie die Schrauben von der Anschlussabdeckung.

2. Nehmen Sie die Anschlussabdeckung ab.

3. Trennen Sie das Wägezellenkabel vom Motorkabel.

4. Fixieren Sie die Presse in einem weichen Schraubstock über dem Getriebegehäuse.

5. Lösen Sie die Schrauben (4x), die die Schraubengehäuse-Baugruppe am Getriebe halten.

   Entsorgen Sie die gebrauchten Schrauben.

6. Schieben Sie die Schraubengehäuse-Baugruppe aus der Keilverbindung im Getriebe.

   Der Führungsring kann im Getriebe verbleiben.

7. Legen Sie die Presse auf eine horizontale Fläche.

8. Lösen Sie alle Deckelschrauben.

9. Nehmen Sie den Deckel ab.

10. Demontieren Sie die Führungsrollen (3x).

11. Demontieren Sie alle Blattfedern (bis zu 4).

    Wenn Sie bei der Demontage weniger als 4 Blattfedern vorfinden, setzen Sie beim Zusammenbau 4 Stück ein.

12. Nehmen Sie das Schraubengehäuse ab.

13. Demontieren Sie den mittleren Rollenhalter.

14. Schrauben Sie die Mutter und die Kolbenwellen-Baugruppe ab, indem Sie die gesamte Baugruppe auf der Innenwelle drehen.

15. Lösen Sie die obere Tellerfeder (und Auflagescheibe).

16. Demontieren Sie den äußeren Lagerdeckel ( in Richtung der Planetenrollengewindemutter).

17. Spannen Sie Wägezelle/Gehäuse in einen Schraubstock mit weichen Backen ein.

18. Lösen Sie alle Schrauben, die die Wägezelle halten.

19. Lösen Sie den inneren Lagerdeckel von der Planetenrollengewindemutter.

20. Nehmen Sie die Tellerfeder und alle Unterlegscheiben vom Planetenrollengewindelager ab.

21. Lösen Sie alle Schrauben und demontieren Sie den oberen Flansch.

22. Schieben Sie die Planetenrollengewindemutter aus dem Rollenmuttergehäuse.

    Achten Sie darauf, den Wellenschlüssel zu entfernen, der die beiden Teile verbindet, um ihn beim Zusammenbau wieder zu verwenden.

23. Schrauben Sie die Planetenrollengewindemutter wieder auf die Planetenrollengewindewelle.

    Mutter und Welle des Planetenrollengewindetriebs bilden ein Paar und sind jeweils mit einer Seriennummer versehen.

    Einige Schritte sind beim Austausch des Planetenrollengewindetriebs nicht notwendig.