# Panoramica sull'installazione

È possibile installare la pressa PST mediante i fori per viti anteriori o posteriori. Vedere i disegni quotati su ServAid per le dimensioni di installazione.

ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento

Assicurarsi di stare ad una distanza di sicurezza dal carico! Un carico rotante o in caduta può causare lesioni gravi o morte.

- Utilizzare sempre l'occhiello di sollevamento installato.

- Il peso della pressa è 17.5 kg/39 lb.

NOTA

NON utilizzare l'installazione anteriore e posteriore contemporaneamente.

In caso di installazione della pressa nella parte anteriore e posteriore, la durata e la precisione della pressa PST verranno ridotte.

Lubrificanti
Lubrificante | Descrizione
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

NOTA

Usare solo Klüberlub® BE 71-501

L'uso di altri lubrificanti potrebbe danneggiare la pressa in modo permanente.

Tabella delle coppie
Vite | Coppia [Nm] | Coppia [ft·lb]
--- | --- | ---
M3 | 1,7 | 1,25
M4 | 4,0 | 2,95
M5 | 7,5 | 5,53
M6 | 13 | 9,59
M8 | 30 | 22,13
M10 | 60 | 44,25
M12 | 110 | 81,13
M14 | 180 | 133
M16 | 280 | 206,52

Lubrificare le parti filettate delle viti prima del serraggio.

Utilizzare solo viti con classe di resistenza 12,9 (DIN 912).