# Byte av rullager

Verktyg som krävs

- Insexnycklar eller bitar 4-10 mm

- Skruvbitar och uttag

- Torx® -nycklar eller bitar T6-T25

- Momentnyckel

- Lyftanordning

- Skruvdragare

- Tång

- Lagerdragare (tillval)

- Bladmått

Smörjmedel
Smörjmedel | Beskrivning
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBS

Använd endast Klüberlub® BE 71-501

Användning av andra smörjmedel kommer permanent att skada pressen.

1. Placera pressen på en vågrät yta.

2. Demontera alla skruvhöljets skruvar.

3. Demontera skruvhöljet.

4. Demontera styrrullarna och passbricka (3x).

5. Demontera rullagerna (3x).

   Kassera de använda rullagren.

6. Montera de nya rullagerna (3x).

   Applicera ett tunt lager av fett (Klüberlub® BE 71-501) på alla delar.

7. Montera styrrullarna och passbricka (3x)

   Applicera ett tunt lager av fett (Klüberlub® BE 71-501) på alla delar.

8. Montera skruvhöljet med skruvarna.