# Demontaż skrzynki przekładniowej

Wymagane narzędzia

- Klucze lub bity imbusowe 4–10 mm

- Bity i gniazda do śrub

- Klucze lub bity Torx® T6-T25

- Klucz dynamometryczny

- Urządzenie do podnoszenia

- Wkrętaki

- Szczypce

- Ściągacz do łożysk (opcjonalny)

- Szczelinomierz

Środki smarne
Środek smarny | Opis
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

UWAGA

Używać wyłącznie środka Klüberlub® BE 71-501

Korzystanie z innych środków smarnych spowoduje trwałe uszkodzenie prasy.

1. Wykręcić śruby mocujące pokrywę złącza.

2. Zdjąć osłonę złącza.

3. Odłączyć kabel ogniwa obciążnikowego od kabla silnika.

4. Unieruchomić prasę, zaciskając skrzynkę przekładniową w imadle o miękkich wkładkach szczękowych.

5. Zdemontować hamulec – rys. 2–3 (dotyczy wyłącznie prasy CBUL).

6. Wykręcić śruby górnej osłony.

7. Zdjąć górną osłonę, wykręcając długie śruby przez gwintowane otwory.

   Zapamiętać położenie pierścieni prowadzących i podkładek sprężystych. Podkładki sprężyste można umieścić w górnej osłonie.

8. Zdjąć pierścienie prowadzące i podkładki sprężyste.

9. Wymontować koła zębate, oś i łożyska.

10. Wymontować wszystkie łożyska (x6) za pomocą ściągacza (rys. 10–11).