# Разборка двигателя и планетарного редуктора

Необходимые инструменты

- Шестигранные ключи или сверла 4-10 мм

- Насадки-отвертки и втулки

- Ключи Torx® или насадки T6-T25

- Динамометрический гаечный ключ

- Подъемное устройство

- Отвертки

- Плоскогубцы

- Съемник для подшипника

- Щуп для измерения зазоров

Смазочные материалы
Смазочный материал | Описание
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

УВЕДОМЛЕНИЕ

Используйте только Klüberlub® BE 71-501

Использование других смазочных материалов приведет к необратимому повреждению пресса.

Сначала разберите редуктор (см. раздел Разборка редуктора («Разборка редуктора»)).

1. Поместите пресс на горизонтальную поверхность перед ослаблением винтов.

2. Отвинтите винты, которые удерживают планетарный редуктор и двигатель.

3. Снимите зубчатый венец.

4. Снимите планетарный редуктор (доступен только в моделях PST 35, PST50 и PST100).

5. Снимите стопорное кольцо с обшивки редуктора (доступно только в моделях PST 35, PST50 и PST100).

6. Снимите центральное зубчатое колесо и подшипник (доступны только в моделях PST 35, PST50 и PST100).

7. С помощью съемника снимите подшипник центрального зубчатого колеса. (Рис. 7-8 применимы только к моделям PST 35, PST50 и PST100).