# 예방책

경고

전기 위험

조정 또는 정비 전에 주전원 공급장치를 끄십시오.

경고

압착 위험

절대 전원 공급 장치가 연결될 상태에서 공구를 취급하지 마십시오. 예기치 않은 축 방향에서 시동으로 인해 신체 부상 또는 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

- 공구를 취급하기 전에 모터 케이블을 제거합니다.

1. 핸들(A)을 반시계 방향으로 돌려 모터 케이블을 풉니다.

2. 모터 케이블을 당겨 뺍니다.

참고

정비 또는 수리 중 프레스 피스톤 로드로 프레스 무게를 지지하지 않도록 하십시오.

PST 프레스 피스톤 로드의 축방향 힘으로 인해 로드셀이 완전히 손상될 수 있습니다.

참고

프레스 피스톤 로드의 반지름 방향 힘으로 인해 프레스가 완전히 손상될 수 있습니다.

피스톤 로드가 방사상 이동을 견딜 수 있을 정도로 지지되지 않으면 피스톤 로드가 완전히 손상되거나 사용 수명 및 프레스 정확도가 줄어듭니다.

- 수직 설치: 방사상 이동을 방지하려면 프레스를 선단면에 세로로 조립합니다.

- 수평 설치: 피스톤 로드를 수평 상태로 유지하려면 레이디얼 지지대를 사용합니다.