# Montar la caja de tornillo

Herramientas necesarias

- Llaves o brocas Allen 4-10 mm

- Brocas y bocas de tornillo

- Llaves o brocas Torx® T6-T25

- Llave dinamométrica

- Dispositivo de elevación

- Destornilladores

- Alicates

- Extractor de rodamientos (opcional)

- Galga de espesores

Lubricantes
Lubricante | Descripción
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

AVISO

Utilice solo Klüberlub® BE 71-501

Utilizar otros lubricantes dañará la prensa permanentemente.

Recambios necesarios

Recambios | Cantidad
--- | ---
Cojinetes de rodillo | 3
Ballestas | 3
Anillos espaciadores | 4
Rodillos | 3
Junta de eje (junta tórica o junta raspador) | 3
Cojinete guía | 1
Célula de carga (si fuera necesario) | 1

AVISO

Añada una pequeña cantidad de grasa en todas las superficies al volver a montar.

1. Desatornille la tuerca del tornillo de rodillo del eje del tornillo de rodillo suministrado por SKF.

2. Monte la chaveta del eje en la tuerca del tornillo de rodillo.

3. Añada una pequeña cantidad de grasa en todas las superficies y deslice la tuerca del tornillo de rodillo en la caja de la tuerca de tornillo.

4. Fije sobre la caja de la tuerca de rodillo mediante un tornillo de banco con mordazas blandas.

5. Monte la brida superior mediante tornillos nuevos.

   Apriete los tornillos transversalmente, primero hasta el 50 % del par de torsión, a continuación hasta el 100 % del par de torsión. Par de torsión de acuerdo con Información general de la instalación.

6. Monte el muelle del disco del cojinete de tornillo de rodillo, el muelle de disco y todas las arandelas.

   Monte el lado convexo del muelle del disco hacia el cojinete. Utilice una o varias arandelas entre la caja y el muelle de disco.

7. Monte la cuña, la arandela y la tapa del cojinete interior en el eje del tornillo de rodillo.

8. Monte la célula de carga mediante tornillos nuevos. Apriete los tornillos transversalmente con una cabeza hexagonal, primero hasta el 50 % del par de torsión, a continuación hasta el 100 % del par de torsión. Par de torsión de acuerdo con Información general de la instalación.

   Fije sobre la célula de carga/caja con un tornillo de banco con mordazas blandas.

9. Monte la tapa de cojinete exterior.

10. Monte el muelle de disco superior (y la arandela de apoyo).

    El lado convexo hacia la caja de engranajes. Arandela entre la caja y el muelle de disco.

11. Monte el conjunto de tuerca de tornillo y eje de pistón girando todo el conjunto al eje interno.

    Aplique una capa fina de grasa (Klüberlub® BE 71-501) en el tornillo.

12. Monte el soporte del rodillo central y la caja de tornillo.

13. Si fuera necesario, monte el cojinete guía, los anillos espaciadores (3x) y los cojinetes de rodillo (3x), consulte Cambiar los cojinetes de rodillo.

    Aplique una capa fina de grasa (Klüberlub® BE 71-501) en todas las partes.

14. Monte las ballestas (x4).

    Aplique una capa fina de grasa (Klüberlub® BE 71-501) en todas las partes.

15. Monte los rodillos guía (x3).

    Aplique una capa fina de grasa (Klüberlub® BE 71-501) en todas las partes.

16. Monte la tapa delantera con los tornillos.

17. Deslice el conjunto de la caja de tornillo sobre la junta estriada en la caja de engranajes.

18. Monte el conjunto de la caja de tornillo en la caja de engranajes mediante pernos nuevos (x4).

    Apriete los tornillos transversalmente, primero hasta el 50 % del par de torsión, a continuación hasta el 100 % del par de torsión. Par de torsión de acuerdo con Información general de la instalación.

19. Monte el cable de la célula de carga en cable de motor.

20. Monte la tapa del conector con los tornillos (x2).