# Información general de la instalación

La prensa PST puede instalarse utilizando los orificios para tornillos delanteros o traseros. Consulte los gráficos de dimensiones en ServAid para las dimensiones de instalación.

ADVERTENCIA

Riesgo de aplastamiento

¡Asegúrese de permanecer a una distancia segura de la carga! Un giro o fallo de la carga puede provocar lesiones corporales graves o incluso la muerte.

- Utilice siempre la argolla de suspensión facilitada

- El peso de la prensa es 17.5 Kg/39 Ib.

AVISO

NO utilice la instalación delantera y la trasera al mismo tiempo.

Si la prensa se monta tanto en la parte delantera como en la trasera, la vida útil y la precisión de la prensa PST se verán reducidas.

Lubricantes
Lubricante | Descripción
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

AVISO

Utilice solo Klüberlub® BE 71-501

Utilizar otros lubricantes dañará la prensa permanentemente.

Tabla de par de torsión
Tornillo | Par de torsión [Nm] | Par de torsión [tf lb]
--- | --- | ---
M3 | 1,7 | 1,25
M4 | 4,0 | 2,95
M5 | 7,5 | 5,53
M6 | 13 | 9,59
M8 | 30 | 22,13
M10 | 60 | 44,25
M12 | 110 | 81,13
M14 | 180 | 133
M16 | 280 | 206,52

Aplique aceite en las partes roscadas del tornillo antes de apretar.

Utilice únicamente tornillos de la clase de resistencia 12.9 (DIN 912).