# 설치 개요

PST 프레스는 전방 나사 구멍 또는 후방 나사 구멍을 사용해 설치할 수 있습니다. 설치 치수에 대해서는 ServAid에 나온 치수 도면을 참조하십시오.

경고

압착 위험

부하물에서 안전한 거리만큼 떨어져 있는지 확인합니다! 회전하거나 떨어지는 부하물은 심한 중상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

- 항상 장착된 인양고리를 사용하십시오.

- 프레스의 무게는 17.5 Kg/39 Ib입니다.

참고

전방 및 후방 설치를 동시에 사용하지 마십시오.

프레스가 전방과 후방 모두에 장착된 경우, 사용 수명과 PST 프레스 정확도가 줄어듭니다.

윤활제
윤활제 | 설명
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

참고

Klüberlub® BE 71-501만 사용하십시오.

다른 윤활제를 사용하면 프레스가 영구히 손상됩니다.

토크 표
나사 | 토크[Nm] | 토크[ft·lb]
--- | --- | ---
M3 | 1.7 | 1.25
M4 | 4.0 | 2.95
M5 | 7.5 | 5.53
M6 | 13 | 9.59
M8 | 30 | 22.13
M10 | 60 | 44.25
M12 | 110 | 81.13
M14 | 180 | 133
M16 | 280 | 206.52

조이기 전에 나사의 나사산 부분에 오일을 바릅니다.

클래스 12.9(DIN 912) 강도의 나사만 사용하십시오.