# Precauções

AVISO

Risco elétrico

Desligue a fonte de alimentação antes de fazer ajustes ou manutenção.

AVISO

Risco de esmagamento

Nunca manuseie o aparelho com a fonte de alimentação ligada. Um início inesperado em uma direção axial pode causar ferimentos a pessoas ou danos à propriedade.

- Remova o cabo do motor antes de manusear a ferramenta.

1. Gire a manivela (A) no sentido anti-horário para soltar o cabo do motor.

2. Puxe o cabo do motor para fora.

OBSERVAÇÃO

Não deixe que a haste do pistão de pressão aguente o peso da prensa durante a manutenção ou reparação.

Força axial na haste do pistão da prensa PST pode danificar completamente a célula de carga.

OBSERVAÇÃO

Forças radiais na haste do pistão da prensa pode danificar completamente a prensa.

Se a haste do pistão não estiver apoiada o suficiente para suportar movimentos radiais, a haste do pistão poderá ser totalmente danificada ou a vida útil e precisão da prensa ficará reduzida.

- Para instalação vertical: Monte a prensa na vertical com a superfície de extremidade apoiada para evitar movimentos radiais.

- Para instalação horizontal: Use um suporte radial para manter o nível da haste do pistão.