# Монтаж редуктора

Необходимые инструменты

- Шестигранные ключи или сверла 4-10 мм

- Насадки-отвертки и втулки

- Ключи Torx® или насадки T6-T25

- Динамометрический гаечный ключ

- Подъемное устройство

- Отвертки

- Плоскогубцы

- Съемник для подшипника

- Щуп для измерения зазоров

Смазочные материалы
Смазочный материал | Описание
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

УВЕДОМЛЕНИЕ

Используйте только Klüberlub® BE 71-501

Использование других смазочных материалов приведет к необратимому повреждению пресса.

Необходимые запасные части

- Подшипники (6 шт.)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Во время повторной сборки наносите немного смазки на все поверхности.

1. Установите подшипники с двух сторон при помощи пресса и крепления (6 шт.).

   Используйте пресс и крепления только на внутренних кольцах подшипника.

   Нанесите тонкий слой смазки (Klüberlub® BE 71-501).

2. Установите направляющие кольца.

3. Установите шайбы натяга на верхнюю крышку.

4. Закрепите переднюю крышку при помощи новых винтов.

   Затяните винты в перекрестном порядке. Увеличивайте момент затяжки, начиная с 50 %, а затем до 100 %. См. момент затяжки в разделе Обзор установки («Обзор установки»).

5. Установите тормозной блок, см. рис. 6-7 (только для моделей CBUL).