# Smontaggio del motore e dell'ingranaggio planetario

Utensili richiesti

- Chiave Allen o punte da 4-10 mm

- Viti e attacchi

- Chiavi o Torx® punte T6-T25

- Chiave torsiometrica

- Dispositivo di sollevamento

- Cacciaviti

- Pinze

- Estrattore per cuscinetti (opzionale)

- Spessimetro

Lubrificanti
Lubrificante | Descrizione
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

NOTA

Usare solo Klüberlub® BE 71-501

L'uso di altri lubrificanti potrebbe danneggiare la pressa in modo permanente.

Innanzitutto, smontare la scatola degli ingranaggi, vedere Smontaggio della scatola degli ingranaggi.

1. Collocare la pressa sulla superficie orizzontale prima di allentare le viti.

2. Svitare le viti che sostengono il motore e l'ingranaggio planetario.

3. Smontare la corona dentata.

4. Smontare l'ingranaggio planetario (applicabile solo a PST 35, PST50 e PST100).

5. Smontare l'anello elastico dell'involucro dell'ingranaggio (applicabile solo a PST 35, PST50 e PST100).

6. Smontare il cuscinetto e l'ingranaggio solare (applicabile solo a PST 35, PST50 e PST100).

7. Smontare il cuscinetto dell'ingranaggio solare con un estrattore per cuscinetto. (Fig. 7- 8 applicabile solo a PST 35, PST50 e PST100).