# モータとプラネタリギアの分解

必要なツール

- 六角レンチまたはビット 4~10 mm

- スクリュビットとソケット

- Torx® キーまたはビット T6~T25

- トルクレンチ

- リフティング装置

- スクリュードライバ

- ペンチ

- ベアリングプラー（オプション）

- 隙間ゲージ

潤滑剤
潤滑油 | 説明
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

注記

Klüberlub® BE 71-501 のみを使用

他の潤滑剤を使用するとプレスが恒久的に損傷します。

最初にギアボックスを分解します。「ギアボックスの分解」を参照してください。

1. プレスを水平な面に置き、ネジを緩めます。

2. プラネタリギアとモータを固定しているネジを外します。

3. ギアリムを分解します。

4. プラネタリギアを分解します（PST 35、PST50、PST100 のみに適用）。

5. ギアハウジングのサイクリップを分解します（PST 35、PST50、PST100 のみに適用）。

6. サンギアとベアリングを分解します（PST 35、PST50、PST100 のみに適用）。

7. ベアリングプラーを使用してサンギアベアリングを分解します。（図7~8、PST35、PST50、PST100 のみに適用）。